**Messwasserpumpe M1-AK / M2-AK**



**Pumpenausführung**

- horizontale, selbstansaugende Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger

- Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert

- Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in
 Berührung

- Zwischenlaterne zwischen Pumpe und Motor (AK-Ausführung)

- für Sole- und Thermalwasser geeignet

**Motor**

- Wechselstrommotor 230 V

- Schutzart IPX5

- elektrische Trennung

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Werkstoffausführung**

Gehäuse PP

Gehäusedeckel PP TV 40

Laufrad PA 66 GF 30/PC

Saugsieb PP

Deckel PC, transparent/PA 66 GF 30

Klebemuffe PVC

Gleitringdichtung SiC/SiC/Viton

Schrauben Edelstahl 1.4571

Zwischenlaterne (AK) PP

**Fabrikat**

Hersteller SPECK

Baureihe Messwasserpumpe

Pumpenbezeichnung/Typ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Betriebsverhältnisse M1-AK** **M2-AK**

Förderstrom \_\_\_\_\_ m³/h \_\_\_\_\_ m³/h

Förderhöhe \_\_\_\_\_ m \_\_\_\_\_ m

**Motor**

Drehzahl 2.800 min-1 2.800 min-1

Leistungsaufnahme P1 0,35 kW 0,45 kW

Leistungsabgabe P2 0,18 kW 0,25 kW

Spannung 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz

**Anschlüsse**

Sauganschluss Ø 32 mm (Verschraubung mit Einlegeteilen)

Druckanschluss Ø 25 mm (Verschraubung mit Einlegeteilen)

**Hersteller**

Adresse SPECK Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH

Hauptstraße 3, 91233 Neunkirchen am Sand

Kontakt Tel.: +49 9123 949-0

Fax: +49 9123 949-260

E-Mail: info@badu.de