**Horizontale Badewasser-Umwälzpumpe**

Baureihe Normblock



**Pumpenausführung**

- normalsaugende, einstufige Spiralgehäusepumpe in Blockbauweise

- Pumpe und Industrie-Norm-Motor mit Steckwelle zur wartungsfreundlichen Montage
 verbunden, kein Öffnen der Pumpe bei Motorwechsel erforderlich

**Motor**

- DIN-IEC Drehstrom-Normmotor Effizienzklasse IE3

- Schutzart IP55 mit lebensdauergeschmierten, abgedichteten Kugellagern und
 AS-Festlager

- inklusive Kaltleiterfühler für Frequenzumrichter-Betrieb

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Werkstoffausführung**

Gehäuse GG-EN-JL 1040

Laufrad CC 480K-GS

Welle Edelstahl 1.4571

Gleitringdichtung Kohle/SiC/EPDM

**Fabrikat**

Hersteller SPECK

Baureihe Normblock

Pumpenbezeichnung/Typ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Betriebsverhältnisse**

Förderstrom \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ m³/h

Förderhöhe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ m

Leistungsbedarf im Betriebspunkt \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kW

Frequenz im Betriebspunkt \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Hz

Wirkungsgrad Pumpe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ %

**Motor**

Drehzahl \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ min-1

Leistungsaufnahme P1 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kW

Leistungsabgabe P2 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kW

Wirkungsgrad Eta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ %

**Anschlüsse**

Spannung \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ V

Frequenz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Hz

Saug-/Druckstutzen DN \_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_

**Empfohlenes Zubehör**

1 Frequenzumrichter (Wandanbau)

1 vollautomatischer Trockenlaufschutz VTLS

1 Zirkulationsleitung zur Spülung/Entlüftung der Gleitringdichtung

**Hersteller**

Adresse SPECK Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH

Hauptstraße 3, 91233 Neunkirchen am Sand

Kontakt Tel.: +49 9123 949-0

Fax: +49 9123 949-260

E-Mail: info@badu.de